**Этапы выполнения проекта жилого дома в историческом центре**

1. Прочитать учебник "Архитектурное проектирование жилых зданий".  Раздел секционные жилые дома.

2. Проанализировать генеральный план и определить возможное пятно застройки в границах участка застройки

3. Сделать развёртку по улицам, включив в нее существующие здания.

4. По развёртке определить высотные параметры здания

5. Проанализировать и понять для себя идентификационные характеристики существующей застройки: модульность застройки, горизонтальные членения фасадов, пропорции оконных проемов, принципы организации встроенных помещений.

6. Подобрать возможные прототипы из опыта отечественного и зарубежного с учётом предыдущего анализа.

7. Выполнить клаузура, пытаясь одновременно делать планировку и архитектурное решение.

8. Сделать разрез и проверить высотные возможности застройки по регламенту и по требуемым высотным характеристикам помещений проектируемого дома.

Перспективу делать с включением окружающей застройки.